**SORULAR VE CEVAPLAR**

C 1. **( D )** Kullanım alanına göre perdeler iki gruba ayrılır.

C 2. **( D )** Dikim tekniğine göre dekoratif perdeler üç gruba ayrılır.

C 3. **( D )** ) Perde süslemede; perde başlıkları, perde bağları ve kenar süslemeleri (değişik harçlar, boncuklar, fırfırlar, danteller v.b gibi) kullanılır.

C 4. **( Y )** Perde bordürü, perdeleri yanlarda toplamakta kullanılan ve estetik bir görünüm veren yardımcı malzemedir.

C 5**. ( D )** Perdenin üst kenar dikişini, perde halkalarını, raylarını gizlemek, perdeyi güzel göstermek, dekoru tamamlamak amacıyla perde bordürü kullanılır.

C 6. **( D )** Süslemeler zamana ve mekâna göre değişim gösterebilir.

C 7. **( Y )** Perde bordürünün ölçüsü, perde ölçüsü ile birlikte tespit edilmelidi

C 8. **PERDELER**… pencere, dolap, yatak, kapı ve odalar arasında görüşü kesmek, evin gizliliğini sağlamak amacıyla kullanılan daha çok kumaştan hazırlanmış dekoratif eşyalardır.

C9. Perdeler, evin dekorasyonuna uyum sağlanmalı ve varsa **PENCERE KUSURLARINI**…gidermesine dikkat edilmelidir.

C10. Perdeler, **AİLE**… fertlerinin ihtiyaçları ve **ZEVKLERİ**… göz önüne alarak hazırlanmalıdır.

C11. Kavisli pencereler, çoğu zaman birbiriyle belli açılardan **BAĞLANMIŞ**…, üç ya da daha fazla sayıda pencereler grubudur.

C 12. Tek pencere odanın dar duvarında ise, bütün duvara **DEKOR PERDESİ**... takılır.

C 13. Dekor perdeler,**DUBLELİ**… ve **DUBLESİZ**… olarak uygulanabilir

 C 14.Düz kumaşların kesiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A) Kesim masasına düzgün yerleştirilmesine dikkat edilmez B) Her tür kumaş işaret kalemi ile çizilir ve kesilir. **C) İşaretlenen yerden düz iplik takip edilerek kesilir.** D) Kesim sırasında kumaşların eni önemli değildir.

C 15. Ekose desenli kumaşların kesimi sırasında nelere dikkat edilmez? A) Kumaşın desen özelliğine dikkat edilmez. B) Ekose desen payı verilir. C) Önce bir boy kesilir, sonra diğer boylar sırasıyla kesilir.  **D) Ekose deseninin büyüklüğü veya küçüklüğüne dikkat edilmez**

C 16. Kumaş hesabı yaparken aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? **A) Perdenin rengi** B) Pencerenin ölçüsü C) Kumaşın desen özelliği D) Kumaşın eni C 17 Perde modeli çiziminde **ŞABLON**….. kullanarak çizim yapma tekniği kullanılmaktadır.

C 18 . Sahne perdeleri genellikle  **KADİFE**…. kumaştan yapılır. Bu kumaşın en önemli özelliği, perde kapalı konumdayken, içerideki oyuncuların sesini, seyircilerin olduğu kısma vermemesidir

. C 19 .**TÜL…..** yaşanan mekânları sihirli bir değnek değmiş gibi değiştiren, mekâna renk veren, sadeleştiren, kusurlarını örten ve sahibinin renklerini direkt yansıtan bir dekorasyon ögesidir.

C 20. Perde kumaşı **MODELE…** uygun seçilmelidir

 C 21. Dokuma sırasında kenarı yapılmış veya deseni hazırlanırken boyu en olarak düşünülmüş eteği sulu kumaşlarda, en ölçüsü kumaşın **BOY...** üzerinde işaretlenir.

 C 22. Perde dikiminde ilk olarak perdenin baş kısmına 10 cm’den **DOK…**. yerleştirilir ve iki defa katlanarak dikilir.

 C 23**.KALİTE…. KONTROL….** kalite isteklerini sağlamak için kullanı- lan uygulama istekleri ve faaliyetlerid

C 24. Aşağıdakilerden hangisi perde kordon bağı değildir? A) Braçol, B) Kordon/ Halat, **C) Sutaşı** D) Anahtarlık / Rozet

C 25. Aşağıdakilerden hangisi süsleme malzemesi değildir? A) Saçak B) Püskül C) Bolyon **D) Braçol**

C 26. Aşağıdakilerden hangisi metal aksesuar değildir? A) Perde boru ve çubukları/rustik **B) Bordür** C) Perde rozetleri D) Korniş

C 27(D ) Fon ve kumaş perde ile birlikte kullanılan düz tüller, doğal veya çubuklu katlamalı tüller, kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verir.

 C 28**. ( Y )** Tül perdelerin enleri genellikle 400 cm’dir.

C 29**. ( Y )** Kesim yapılırken kontrole gerek yoktur çünkü hata yapılmaz.

 C 30. **( D )** Kumaş, modele uygun seçilmelidir.

 C 31. **( Y )** Rustik perdelerde ölçü alınırken kenarlardan 30 cm fazlalık alınarak kumaş hesaplanır.

 C 32**. ( Y )** Rustik perde dikişinde önce etek ucu dikilir.

C 33. **( D )** Rustik genişliği 250 cm’ye kadar olan yerlerde alttaki tül perde tek parça yapılabilir.

 C 34. **( D)** Model olarak tül perdeler yere oturtulmak isteniyorsa toplam yüksekliğe / boya 10 cm eklenmelidir.

C 35**. ( Y )** Ölçü şekli özellikle tavanda kartonpiyer yani alçı perdelik olmadığı durumlarda alınması gereken ölçü şeklidir