**ELEKTRİK TEKNİK VE MESLEK RESİM ÇALIŞMA SORULARI**

1. Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir?

A) Sürekli ince çizgi

B) Sürekli kalın çizgi

C) Kesik orta çizgi

D) Noktalı ince çizgi

1. Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir?

A) Kurşun kalem

B) Tükenmez kalem

**C)** Takma uçlu kalem

D) Rapido

1. Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir?

A) Ölçü cetvelleri

B) Pistole

C) Paralel cetvel

D) Açıölçer

1. Elektrik – elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?

A) Dik yazı

B) Eğik yazı

**C)** Kalın yazı

D) Yamuk yazı

1. Teknik resimde yazı kalınlığını belirten harf hangisidir?

**A)** D

**B)** A

**C)** c1

D) h

1. 45° ve 30° – 60° lik gönyeler ile aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez?

**A)** 15°

**B)** 30°

**C)** 70

D) 105

1. Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir?

A) Ön

B) Üst

C) Yan

D) Arka

1. **“**Gerçek ölçekte, ölçek …….. diye belirtilir.” cümlesinde boş bırakılan yere

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1:2

B) 2:1

C) 1:1

D) 1:4

1. Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi

çizgi kullanılır?

A) Sürekli ince çizgi

B) Sürekli kalın çizgi

C) Kesik orta çizgi

D) Noktalı ince

1. Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta

bulunmalıdır?

A) 1-3mm

B) 7-10mm

C) 15-18mm

D) 18-20mm

1. Sinemada perdeye düşen görüntüye ne denir?

A) Şekil

B) Resim

C) Perspektif

D) İz düşüm

1. Aşağıda perspektif resmi görülen cismin üç görünüşü verilmiştir. Bu görünüşlerin,

cismin hangi görünüşleri olduğunu altlarına yazınız.



1. Aşağıdaki üç görünüşte gerekli harfleri yerlerine koyunuz

****

1. Apartman zil tesisatında kapı otomatiği butonlarının tamamı bir birine nasıl bağlanır ?

a) Seri bağlı b) Paralel bağlı c) Karışık bağlı d) Özel bağlı

1. Kapalı sema üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmalıdır.?

a) İletken sayısı b) Boru çap c)İletken kesiti d) Hepsi

1. İçtesisat yönetmeliğine göre Anahtarlar, kaç cm yukarda olmalıdır

a)110 b) 40 c)50 d)80

1. İçtesisat yönetmeliğine göre Prizler, zeminden kaç cm yukarda olmalıdır

a)110 b) 40 c)50 d)80

1. İşletmeye ait besleme noktasından tüketicinin ilk dağıtım noktasına kadar olan besleme hattına ne denir denir.

a) Ana kolon hattı b) kolon hattı c) linye hattı d) sorti hattı

1. Sayaçla ilk dağıtım buatına kadar olan hatta ne isism verilir

a) Ana kolon hattı b) kolon hattı c) linye hattı d) sorti hattı

1. Buatla alıcı arasına kadar olan hatta ne isim verilir

a) Ana kolon hattı b) kolon hattı c) linye hattı d) sorti hattı

1. iki Buat arasına kadar olan hatta ne isim verilir

a) Ana kolon hattı b) kolon hattı c) linye hattı d) sorti hattı

1. Zil butonunun sembolü aşağıdakilerden hangisidir ?

a)  b)  c)  d) 

1. Kapı zilinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir ?

a)  b)  c)  d) 

1. Vızıltı zilin sembolü aşağıdakilerden hangisidir ?

a)  b)  c)  d) 

1. Megafon sembolü aşağıdakilerden hangisidir ?

a)  b)  c)  d) 

1. Telefon prizinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir ?

a)  b)  c)  d) 

1. Telefon hattı sembolü aşağıdakilerden hangisidir ?

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi transformatörün sembolüdür

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi kapı otomatiğinin sembolüdür

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi vaviyen anahtar sembolüdür

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi lamba sembolüdür

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi priz sembolüdür

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi sayaç sembolüdür

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi vaviyen anahtar sembolüdür

a)  b)  c)  d) 

1. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sembolüdür

a)  b)  c)  d) 





**Yanda verilen sembol aşağıdakilerden**

**hangisini ifade eder? **

A) Yangın dağıtım kutusu

B) Yangın alarm klaksonu

C) Yangın ihbar düğmesi

D) Yangın ihbar santrali

**Mikrofon prizi”nin sembolü aşağıdakilerden**

**hangisidir?**

